**地表水水质**（月报）

**2016年6月达州市河流水质评价结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流  名称 | 断面  名称 | 所在地 | 规定  类别 | 上月  类别 | 上年  同期 | 本月  类别 | 主要污染指标/超标倍数 |
| 后河 | 漩坑坝 | 宣汉 | III | II | I | II | —— |
| 巴河 | 排马梯 | 达川区 | III | III | III | III | —— |
| 江陵 | 通川区 | III | II | III | II | —— |
| 清河坝 | 渠县 | III | III | II | II | —— |
| 大蹬沟 | 渠县 | III | II | II | II | —— |
| 州河 | 张鼓坪 | 通川区 | III | III | II | III | —— |
| 车家河 | 通川区 | III | II | III | III | —— |
| 万家河 | 通川区 | III | III | III | III | —— |
| 白鹤山 | 达川区 | III | III | III | III | —— |
| 水井湾 | 渠县 | III | IV | IV | III | —— |
| 舵石盘 | 渠县 | III | II | III | III | —— |
| 渠江 | 团堡岭 | 渠县 | III | III | III | II | —— |
| 流江河 | 白兔乡 | 渠县 | III | 劣V | 劣V | IV | 总磷（IV, 超标 0.2 倍） |
| 铜钵河 | 上河坝 | 大竹 | III | 劣V | 劣V | V | 生化需氧量（V, 超标 1.0 倍）  化学需氧量（IV, 超标 0.3 倍） |
| 矮墩子 | 达川区 | III | 劣V | III | III | —— |
| 任市河 | 联盟桥 | 开江 | III | IV | IV | IV | 化学需氧量（IV, 超标 0.2倍）  生化需氧量（IV, 超标 0.08倍） |
| 东柳河 | 墩子河 | 渠县 | III | 劣V | 劣V | V | 总磷（V, 超标 1.0 倍）  高锰酸盐指数（IV, 超标 0.1倍）  化学需氧量（IV,超标 0.10倍）  溶解氧（IV, 超标） |
| 明月江 | 葫芦电站 | 达川区 | III | V | III | IV | 总磷（IV, 超标 0.2倍） |
| 李家渡 | 通川区 | III | III | III | III | —— |
| 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。  2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。  3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 | | | | | | | |

2016年6月达州市地表水总体水质为“轻度污染”，与上月水质“中度污染”相比有所好转，与上年同期水质“良好”相比有所变差。本月断面水质达标率为73.7%，超标断面5个占26.3%，超标断面中流江河白兔乡、任市河联盟桥、明月江葫芦电站断面为IV类，受到轻度污染；铜钵河上河坝、东柳河墩子河断面为V类，受到中度污染。