**地表水水质**（月报）

**2016年1月达州市河流水质评价结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流名称 | 断面名称 | 所在地 | 规定类别 | 上月类别 | 上年同期 | 本月类别 | 主要污染指标/超标倍数 |
| 后河 | 漩坑坝 | 宣汉 | III | II | I | II | —— |
| 巴河 | 螺蛳湾 | 通川区 | III | III | III | III | —— |
| 排马梯 | 达川区 | III | III | III | III | —— |
| 江陵 | 达川区 | III | III | III | II | —— |
| 清河坝 | 渠县 | III | III | II | II | —— |
| 大蹬沟 | 渠县 | III | II | III | II | —— |
| 州河 | 张鼓坪 | 通川区 | III | III | II | III | —— |
| 车家河 | 通川区 | III | III | III | II | —— |
| 万家河 | 通川区 | III | III | III | III | —— |
| 白鹤山 | 达川区 | III | III | III | III | —— |
| 水井湾 | 渠县 | III | III | III | III | —— |
| 舵石盘 | 渠县 | III | II | III | II | —— |
| 渠江 | 团堡岭 | 渠县 | III | III | III | II | —— |
| 流江河 | 白兔乡 | 渠县 | III | III | III | III | —— |
| 铜钵河 | 上河坝 | 大竹 | III | IV | V | 劣V | 总磷（劣V, 超标 1.4 倍）化学需氧量（IV, 超标 0.4 倍）生化需氧量（IV, 超标 0.1 倍） |
| 矮墩子 | 达川区 | III | IV | III | III | —— |
| 任市河 | 联盟桥 | 开江 | III | IV | V | III | —— |
| 东柳河 | 墩子河 | 渠县 | III | IV | V | V | 总磷（V,超标 0.6 倍） |
| 明月江 | 葫芦电站 | 达川区 | III | III | III | III | —— |
| 李家渡 | 通川区 | III | III | III | III | —— |
| 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 |

2016年1月达州市地表水总体水质为“优”，与上月水质“良好”相比有所好转，与上年同期水质“良好”相比有所好转。本月断面水质达标率为90%，超标断面2个占10%，超标断面中东柳河墩子河断面为V类，受到中度污染；铜钵河上河坝断面为劣V类，受到重度污染。