关于邀请参加“四川省达州生态环境监测中心站食堂门口铺设花岗石和院内围墙维修项目”比选的公告

因目前我站食堂门口是水泥地面，地面走动人员较多，地面产生粉尘较多，影响国控空气站点的正常监测，我站拟对食堂门口贴花岗石和院内围墙进行维修。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，按照公开、公平、公正的原则，对参与整治的维修公司进行比选，现邀请符合条件的公司参加。

表1 铺设花岗石及围墙维修需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 芝麻白花岗石 | 花岗石300mm\*600mm，厚50mm | 平方米 | 226 |
| 2 | 花台大理石 | 高200mm，宽100mm | 米 | 25 |
| 3 | 改造食堂门口梯步 | 以标准梯步间规格执行，梯步大理石与改造前大理石保持一致，共2步台阶。 | 米 | 4 |
| 4 | 拆除围墙顶 | 24墙 | 米 | 68 |
| 5 | 清除围墙树根和线等 | 　 | 项 | 1 |
| 6 | 围墙顶加盖 | 24墙 | 米 | 68 |
| 7 | 围墙顶盖琉璃瓦 | 中标时提供质量参数 | 米 | 68 |
| 8 | 围墙真石漆 | 中标时提供相应品牌 | 平方米 | 160.5 |

一、项目名称

四川省达州生态环境监测中心站食堂门口铺设花岗石和院内围墙维修项目。

二、项目控制价

项目控制价：10万元（大写拾万元整）。

三、参加比选的公司资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本次比选不接受联合体参与。

四、报名及提交资料要求

1.报名时间及方式

有意参与本项目比选的供应商请按本文件附件1报名表格式填写并加盖鲜章后，于2025年5月26日17时前，扫描发送至本项目联系人邮箱以确定比选资格。

2.资料提交时间及地点

资料提交的截止时间为2025年5月27日14时30分，提交地点为达州市通川区健民路186号四川省达州生态环境监测中心站三楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

3.提交资料（比选文件）

（1）经年检的企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件（需盖公章鲜章，已实施“三证合一”的投标人只需要提供标注了“统一社会代码”的营业执照，不再提供组织机构代码证和税务登记证）；

（2）现场投标人为公司法定代表人，需提供法定代表人身份证及复印件；现场投标人为授权委托人，需提供法定代表人授权委托书原件、经办人身份证及复印件；

（3）比选申请人报名表；

（4）投标函；

（5）承诺函；

以上纸质资料需盖鲜章。

参加比选的公司须在规定时间将纸质版比选文件正本1份和副本2份提交至四川省达州生态环境监测中心站办公楼三楼会议室。本次比选不接受函寄的比选文件，逾期送达或未送达指定地点的不予接收。比选文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.装订要求

（1）比选文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。

（2）比选文件的正本和副本应左侧胶装装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

（3）若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

5.密封

比选文件的正本、副本应统一装袋密封完好，并在封套的封口处贴封条加盖公章（鲜章）。

五、报价方式

1.报价不能高于本项目控制价。

2.本次比选采取两轮报价，比选申请书中的“附件3 投标函”为第一轮报价，密封于比选资料中；第二轮报价在比选现场报价。同一家公司的第二轮报价不能高于第一轮报价。

六、比选时间及地点

1.比选时间：2025年5月27日14时30分。

2.比选地点：四川省达州生态环境监测中心站三楼会议室。

3. 递交比选文件前，自行到我站现场踏勘。

七、评审方法

1.至少有3家满足要求的供应商参加比选方可进行比选活动。

2.采用最低评比价法，即第二轮所报价最低且满足资质要求的供应商中标。若有2家及以上满足资质要求的公司报价最低且报价相同，则采用现场抽签方式确定中标公司。

八、其他要求

1.本项目实施过程中造成的一切事故、损失及其后果由其自身承担，与采购人无关。（需提供承诺函）

2.现场投标人必须为所代表的公司的正式职工，要求提供公司为现场投标人购买最近3个月连续缴纳社保资金证明。

3. 施工完成并验收合格后，提供至少一年质保承诺函（格式自拟，内容包括但不限于石材琉璃瓦等损坏维修、真石漆修补等）后，按中标价一次性支付。

4. 围墙颜色由业主单位根据实际需要确定，要保证围墙光滑、在质保期内不掉色。

5.旁边花台需根据花岗石水平抬高。

6.为保证结构粘贴牢固，需为地面打蜂窝眼。

7.部分地面衔接处需要破除，长度根据水平进行确定。

8. 花岗石地面要保证地面平整、防滑、下雨时无积水、车辆平滑进入。

9.部分围墙高度需要抬高保持整体高度一致，围墙墙面需打磨后进行施工。

10. 具体事宜以合同约定为准。

九、联系方式

业主单位：四川省达州生态环境监测中心站

联系人：彭先生

联系电话：18328721905

邮箱：377042794@qq.com

附件：1.比选申请人报名表

2.法定代表人授权委托书

3.投标函

4.承诺函及资质

附件1

比选申请人报名表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业法人名称 |  |
| 营业场所详细地址 |  |
| 法定代表人 |  | 组织机构代码 |  |
| 工商注册颁证机关 |  | 注册号码 |  |
| 企业类型 |  | 营业期限 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业电话（含手机） |  | 企业传真 |  |
| 致：四川省达州生态环境监测中心站本公司报名参加四川省达州生态环境监测中心站食堂门口铺设花岗石和院内围墙维修项目提供方比选确定活动。联系人：联系电话：传真号码：邮箱：法定代表人（签字）：比选申请人单位盖章年月日 |

附件2

### 法定代表人授权委托书

本授权声明：(比选申请人名称)(法定代表人姓名、职务)授权(被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方“”项目比选申请活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

**授权代表或法定代表人身份证复印件（身份证需复印双面附后）：**

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称： (盖章)

日期：

附件3

**投标函**

四川省达州生态环境监测中心站\_：

我方全面研究了“ ”项目情况，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿向采购人提供所需产品及服务，总投标价为元（大写：）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行投标文件及合同规定的责任和义务，保证按照规定的日期完成项目。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话： 日期：

附件4

### 承诺函及资质（参选人提供企业资质，尽可能提供详尽的资料。）

## 承诺函

四川省达州生态环境监测中心站：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；

**本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日